From 28e45628548ab3165584f56e3c85d293abef95ad Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Guschin <guschin.drew@gmail.com>
Date: Mon, 16 May 2022 14:10:26 +0400
Subject: =?UTF-8?q?=D0=94=D0=BE=D0=B1=D0=B0=D0=B2=D0=BB=D0=B5=D0=BD=D0=B8?=
 =?UTF-8?q?=D0=B5=20=D1=82=D0=B5=D0=BE=D1=80=D0=B8=D0=B8=20=D0=BF=D0=B5?=
 =?UTF-8?q?=D1=80=D0=B5=D0=B2=D0=BE=D0=B4=D0=B0=20=D0=B8=20=D1=80=D0=B5?=
 =?UTF-8?q?=D1=84=D0=B5=D1=80=D0=B0=D1=82=D0=BE=D0=B2=20=D0=BF=D0=BE=20?=
 =?UTF-8?q?=D1=81=D1=85=D0=B5=D0=BC=D0=BE=D1=82=D0=B5=D1=85=D0=BD=D0=B8?=
 =?UTF-8?q?=D0=BA=D0=B5?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 .../circuitry2.tex"                                | 313 +++++++++++++++++++++
 1 file changed, 313 insertions(+)
 create mode 100644 "\320\241\321\205\320\265\320\274\320\276\321\202\320\265\321\205\320\275\320\270\320\272\320\260/\320\237\320\276\320\277\321\213\321\202\320\272\320\260 2/circuitry2.tex"

(limited to 'Схемотехника/Попытка 2/circuitry2.tex')

diff --git "a/\320\241\321\205\320\265\320\274\320\276\321\202\320\265\321\205\320\275\320\270\320\272\320\260/\320\237\320\276\320\277\321\213\321\202\320\272\320\260 2/circuitry2.tex" "b/\320\241\321\205\320\265\320\274\320\276\321\202\320\265\321\205\320\275\320\270\320\272\320\260/\320\237\320\276\320\277\321\213\321\202\320\272\320\260 2/circuitry2.tex"
new file mode 100644
index 0000000..e6d519c
--- /dev/null
+++ "b/\320\241\321\205\320\265\320\274\320\276\321\202\320\265\321\205\320\275\320\270\320\272\320\260/\320\237\320\276\320\277\321\213\321\202\320\272\320\260 2/circuitry2.tex"	
@@ -0,0 +1,313 @@
+\documentclass[spec, och, referat]{SCWorks}
+% параметр - тип обучения - одно из значений:
+%    spec     - специальность
+%    bachelor - бакалавриат (по умолчанию)
+%    master   - магистратура
+% параметр - форма обучения - одно из значений:
+%    och   - очное (по умолчанию)
+%    zaoch - заочное
+% параметр - тип работы - одно из значений:
+%    referat    - реферат
+%    coursework - курсовая работа (по умолчанию)
+%    diploma    - дипломная работа
+%    pract      - отчет по практике
+% параметр - включение шрифта
+%    times    - включение шрифта Times New Roman (если установлен)
+%               по умолчанию выключен
+% \usepackage{subfigure}
+\usepackage{tikz,pgfplots}
+\pgfplotsset{compat=1.5}
+\usepackage{float}
+
+%\usepackage{titlesec}
+\setcounter{secnumdepth}{4}
+%\titleformat{\paragraph}
+%{\normalfont\normalsize}{\theparagraph}{1em}{}
+%\titlespacing*{\paragraph}
+%{35.5pt}{3.25ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
+
+\titleformat{\paragraph}[block]
+{\hspace{1.25cm}\normalfont}
+{\theparagraph}{1ex}{}
+\titlespacing{\paragraph}
+{0cm}{2ex plus 1ex minus .2ex}{.4ex plus.2ex}
+
+% -------------------------------------------------------------------------- %
+
+
+\usepackage[T2A]{fontenc}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
+\usepackage{graphicx}
+\graphicspath{ {./images/} }
+\usepackage{tempora}
+
+\usepackage[sort,compress]{cite}
+% \usepackage{amsmath}
+% \usepackage{amssymb}
+% \usepackage{amsthm}
+% \usepackage{fancyvrb}
+% \usepackage{listings}
+% \usepackage{listingsutf8}
+% \usepackage{longtable}
+% \usepackage{array}
+\usepackage[english,russian]{babel}
+
+\usepackage[hidelinks]{hyperref}
+\usepackage{url}
+
+\usepackage{underscore}
+\usepackage{setspace}
+\usepackage{indentfirst} 
+\usepackage{mathtools}
+\usepackage{amsfonts}
+\usepackage{enumitem}
+\usepackage{tikz}
+
+\usepackage{caption}
+\usepackage{subcaption}
+
+\newcommand{\eqdef}{\stackrel {\rm def}{=}}
+\newcommand{\specialcell}[2][c]{%
+\begin{tabular}[#1]{@{}c@{}}#2\end{tabular}}
+
+% \renewcommand\theFancyVerbLine{\small\arabic{FancyVerbLine}}
+
+\newtheorem{lem}{Лемма}
+
+\begin{document}
+
+% Кафедра (в родительном падеже)
+\chair{}
+
+% Тема работы
+\title{Динистор}
+
+% Курс
+\course{3}
+
+% Группа
+\group{331}
+
+% Факультет (в родительном падеже) (по умолчанию "факультета КНиИТ")
+\department{факультета КНиИТ}
+
+% Специальность/направление код - наименование
+%\napravlenie{09.03.04 "--- Программная инженерия}
+%\napravlenie{010500 "--- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем}
+%\napravlenie{230100 "--- Информатика и вычислительная техника}
+%\napravlenie{231000 "--- Программная инженерия}
+\napravlenie{10.05.01 "--- Компьютерная безопасность}
+
+% Для студентки. Для работы студента следующая команда не нужна.
+% \studenttitle{Студентки}
+
+% Фамилия, имя, отчество в родительном падеже
+\author{Гущина Андрея Юрьевича}
+
+% Заведующий кафедрой
+% \chtitle{} % степень, звание
+% \chname{}
+
+%Научный руководитель (для реферата преподаватель проверяющий работу)
+\satitle{преподаватель} %должность, степень, звание
+\saname{Р.~А.~Торгашов}
+
+% Руководитель практики от организации (только для практики,
+% для остальных типов работ не используется)
+% \patitle{к.ф.-м.н.}
+% \paname{С.~В.~Миронов}
+
+% Семестр (только для практики, для остальных
+% типов работ не используется)
+%\term{8}
+
+% Наименование практики (только для практики, для остальных
+% типов работ не используется)
+%\practtype{преддипломная}
+
+% Продолжительность практики (количество недель) (только для практики,
+% для остальных типов работ не используется)
+%\duration{4}
+
+% Даты начала и окончания практики (только для практики, для остальных
+% типов работ не используется)
+%\practStart{30.04.2019}
+%\practFinish{27.05.2019}
+
+% Год выполнения отчета
+\date{2022}
+
+\maketitle
+
+\tableofcontents
+
+% Включение нумерации рисунков, формул и таблиц по разделам
+% (по умолчанию - нумерация сквозная)
+% (допускается оба вида нумерации)
+% \secNumbering
+
+% -------------------------------------------------------------------------- %
+
+\section{Основные характеристики}
+
+Динистор "--- неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется
+триггер"=диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего
+несколько P"=N переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и
+закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых
+наибольшее значение тока составляет 2А, а также в импульсных режимах, при
+условии, что максимальный ток "--- 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10 --
+200В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое
+положение соответствует высокой проводимости, закрытое "--- низкой. Переход из
+открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно.
+
+Для динистора выделяют следующие основные параметры:
+\begin{itemize}
+    \item
+        Разность потенциалов в открытом состоянии, измеряется в вольтах.
+        Указывается применительно к величине тока открытия.
+    \item
+        Наименьшая величина тока в открытом состоянии, единица измерения "---
+        миллиамперы. Эта характеристика зависит от температуры устройства. С ее
+        повышением значение минимального тока уменьшается.
+    \item
+        Время переключения "--- временной промежуток, составляющий микросекунды,
+        в течение которого триггер"=диод переходит из одного устойчивого
+        состояния в другое.
+    \item
+        Ток запертого состояния. Зависит от значения обратного напряжения. В
+        общем случае его величина не превышает 500 мкА.
+    \item
+        Емкость. Измеряется в пикофарадах, характеризует общую паразитную
+        емкость устройства. Если этот показатель высокий, то элемент в
+        высокочастотных цепях не используется.
+\end{itemize}
+
+В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие виды этих
+устройств:
+\begin{itemize}
+    \item
+        Однополярные. Функционируют только при положительном смещении. Если
+        уровень максимально допустимого обратного напряжения будет превышен,
+        элемент сгорит.
+    \item
+        Симметричные. Имеют равнозначные выводы, могут работать при прямом и
+        обратном смещениях. В современной электронике широко применяются
+        реверсивно"=включаемые мощные динисторы (РВД) \cite{radioelementy}.
+\end{itemize}
+
+
+\section{Принцип работы}
+
+В динисторе имеются четыре полупроводниковых слоя и три P"=N перехода.
+Крайние области именуются эмиттерами, внутренние "--- базами, крайние P"=N
+переходы носят название эмиттерных, а внутренний — коллекторного. Прибор имеет
+два электрода: катод (со стороны N"=эмиттера) и анод (со стороны P"=эмиттера).
+
+Основной принцип работы динистора: пропускание тока начинается при достижении
+определенного значения напряжения, которое является постоянным и не может быть
+изменено, поскольку триггер"=диоды является неуправляемым.
+
+Наглядное представление о том, как работает динистор, дает вольтамперная
+характеристика (ВАХ). На ВАХ симметричного элемента видно, что он будет
+функционировать при любом направлении прикладываемого напряжении. Верхняя и
+нижняя ветви центрально симметричны. Такую деталь можно включать в схему без
+учета полярности.
+
+График имеет три области, каждая из которых показывает режим работы динистора
+при определённых условиях.
+
+\begin{figure}[H]
+    \centering
+    \includegraphics[width=0.6\textwidth]{graph.jpeg}
+    \caption{Вольт"=амперная характеристика симметричного динистора}
+\end{figure}
+
+Первый участок на графике показывает закрытое состояние динистора. Ток через
+него не течёт. При этом напряжение, приложенное к электродам динистора, меньше
+напряжения включения $V_{BO}$ "--- Breakover voltage.
+
+Второй участок показывает момент открытия динистора после того, как напряжение на
+его выводах достигло напряжения включения ($V_{BO}$ или $U_\text{вкл.}$). При
+этом динистор начинает открываться и через него начинает протекать ток. Далее
+процесс стабилизируется и динистор переходит в следующее состояние.
+
+Третий участок показывает открытое состояние динистора. При этом ток, который
+протекает через динистор ограничен только максимальным током $I_\text{max}$,
+который указывается в описании на конкретный тип динистора. Падение напряжения
+на открытом динисторе невелико и колеблется в районе 1 –- 2 вольт
+\cite{goradio}.
+
+\subsection{Особенности устройства}
+
+Структура динистора четырехслойная с тремя P"=N"=переходами. Эмиттерные переходы
+прямого направления "--- P"=N1 и P"=N3, переход P"=N2 "--- коллекторный, обратной
+направленности, обладает высоким сопротивлением.
+
+Отличие динистора от диода "--- количество P"=N"=переходов (у диода один
+P"=N"=переход), от обычного тиристора "--- отсутствие третьего, управляющего,
+входа.
+
+Основные плюсы динистора:
+\begin{itemize}
+    \item
+        обеспечение несущественной потери мощности;
+    \item
+        возможность эксплуатации в широком температурном интервале: от -40°C
+        до +125°C;
+    \item
+        возможность получения высокого выходного напряжения.
+\end{itemize}
+
+Минус "--- отсутствие возможности управлять работой этого устройства.
+
+
+\section{Применение}
+
+Динистор может использоваться для формирования импульса предназначенного для
+отпирания тиристора, благодаря своей несложной конструкции и невысокой стоимости
+динистор считается идеальным элементом для применения в схеме тиристорного
+регулятора мощности или импульсного генератора
+
+Еще одно распространенное применение динистора "--- это использование в
+конструкции высокочастотных преобразователей для работы с электрической сетью
+220В для питания ламп накаливания, и люминесцентных ламп в компактном исполнении
+(КЛЛ) в виде компонента, входящего в устройство «электронного трансформатора»
+Это так называемый DB3 или симметричный динистор. Для этого динистора характерен
+разброс пробивного напряжения. Устройство используется для обычного и
+поверхностного монтажа.
+
+Сейчас динисторы используются преимущественно в силовой полупроводниковой
+электронике: для этого разрабатываются новые конструкции динисторов, а также
+принципы подачи напряжения \cite{wiki}.
+
+
+\subsection{Условное графическое обозначение}
+
+Условное графическое обозначение динистора похоже на изображение диода за одним
+исключением. У динистора есть ещё одна перпендикулярная черта, которая, судя по
+всему, символизирует базовую область, которая и придаёт динистору его свойства.
+
+\begin{figure}[H]
+    \centering
+    \includegraphics[width=0.3\textwidth]{trigger-diode.png}
+    \caption{Условное графическое обозначение динистора на схемах}
+\end{figure}
+
+Также стоит отметить тот факт, что изображение динистора на схеме может быть и
+другим. Так, например, изображение симметричного динистора на схеме может быть
+таким, как показано на рисунке.
+
+\begin{figure}[H]
+    \centering
+    \includegraphics[width=0.6\textwidth]{diac.png}
+    \caption{Варианты обозначения симметричного динистора на схеме}
+\end{figure}
+
+
+\begin{thebibliography}{99}
+    \bibitem{goradio} Динистор, Принцип работы и свойства динистора [Электронный ресурс] -- URL:~\url{https://go-radio.ru/dinistor.html} (дата обращения 30.04.2022) -- Загл. с экрана. Яз. рус.
+    \bibitem{radioelementy} Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристики [Электронный ресурс] -- URL:~\url{https://www.radioelementy.ru/articles/dinistory-printsip-raboty/} (дата обращения 30.04.2022) -- Загл. с экрана. Яз. рус.
+    \bibitem{wiki} Динистор [Электронный ресурс] // Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия / текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Wikimedia Foundation, Inc, некоммерческой организации. - Wikipedia®, 2001- . - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Динистор (дата обращения: 30.04.2022). -- Загл. с экрана. - Последнее изменение страницы: 14:12, 7 ноября 2021 года. -- Яз. рус.
+\end{thebibliography}
+
+\end{document}
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.3

