From 0236bc0b5e812a6e8c1854980bf5b18b35acfd04 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Guschin <saintruler@gmail.com>
Date: Sat, 3 Oct 2020 09:43:09 +0400
Subject: =?UTF-8?q?=D0=94=D0=BE=D0=B1=D0=B0=D0=B2=D0=B8=D0=BB=20=D0=BF?=
 =?UTF-8?q?=D0=B0=D1=80=D1=83=20=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B2=20=D0=B2=20=D0=B4?=
 =?UTF-8?q?=D0=BE=D0=BA=D0=BB=D0=B0=D0=B4=20=D0=BF=D0=BE=20=D0=B0=D1=81?=
 =?UTF-8?q?=D0=B2=D1=82?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 asvt/abstracts/videosubsystem/videosubsystem.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'asvt/abstracts/videosubsystem/videosubsystem.tex')

diff --git a/asvt/abstracts/videosubsystem/videosubsystem.tex b/asvt/abstracts/videosubsystem/videosubsystem.tex
index 5589718..3361392 100644
--- a/asvt/abstracts/videosubsystem/videosubsystem.tex
+++ b/asvt/abstracts/videosubsystem/videosubsystem.tex
@@ -229,10 +229,11 @@
 
 Все они отличаются по технологии построения попиксельного (состоящего из множества точек) изображения.
 
-В ЭЛТ-мониторах используется поток электронов, сконцентрированный в форме одиночного 
+Как пример рассмотрим устройство ЭЛТ мониторов. В ЭЛТ-мониторах используется поток электронов, сконцентрированный в форме одиночного 
 луча или пучка лучей, которые управляются как по интенсивности (току), так и по положению в пространстве, и
 взаимодействуют с неподвижной пространственной мишенью (экраном).
 
+Основными компонентами ЭЛТ являются:
 \begin{enumerate}
     \item Электронные пушки
     \item Электронные лучи
-- 
cgit v1.2.3

