\documentclass[bachelor, och, referat]{SCWorks}
% параметр - тип обучения - одно из значений:
%    spec     - специальность
%    bachelor - бакалавриат (по умолчанию)
%    master   - магистратура
% параметр - форма обучения - одно из значений:
%    och   - очное (по умолчанию)
%    zaoch - заочное
% параметр - тип работы - одно из значений:
%    referat    - реферат
%    coursework - курсовая работа (по умолчанию)
%    diploma    - дипломная работа
%    pract      - отчет по практике
% параметр - включение шрифта
%    times    - включение шрифта Times New Roman (если установлен)
%               по умолчанию выключен
\usepackage{subfigure}
\usepackage{tikz,pgfplots}
\pgfplotsset{compat=1.5}
\usepackage{float}

%\usepackage{titlesec}
\setcounter{secnumdepth}{4}
%\titleformat{\paragraph}
%{\normalfont\normalsize}{\theparagraph}{1em}{}
%\titlespacing*{\paragraph}
%{35.5pt}{3.25ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}

\titleformat{\paragraph}[block]
{\hspace{1.25cm}\normalfont}
{\theparagraph}{1ex}{}
\titlespacing{\paragraph}
{0cm}{2ex plus 1ex minus .2ex}{.4ex plus.2ex}

% --------------------------------------------------------------------------%


\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{ {./images/} }
\usepackage{tempora}

\usepackage[sort,compress]{cite}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{fancyvrb}
\usepackage{listings}
\usepackage{listingsutf8}
\usepackage{longtable}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{multirow}
\usepackage{array}
\usepackage[english,russian]{babel}

% \usepackage[colorlinks=false]{hyperref}
\usepackage{url}

\usepackage{underscore}
\usepackage{setspace}
\usepackage{indentfirst} 
\usepackage{mathtools}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{tikz}

\newcommand{\eqdef}{\stackrel {\rm def}{=}}
\newcommand{\specialcell}[2][c]{%
\begin{tabular}[#1]{@{}c@{}}#2\end{tabular}}

\renewcommand\theFancyVerbLine{\small\arabic{FancyVerbLine}}

\newtheorem{lem}{Лемма}

\begin{document}

% Кафедра (в родительном падеже)
\chair{}

% Тема работы
\title{Отчёт по домашним заданиям по дисциплине <<Безопасность жизнедеятельности>>}

% Курс
\course{2}

% Группа
\group{231}

% Факультет (в родительном падеже) (по умолчанию "факультета КНиИТ")
\department{факультета КНиИТ}

% Специальность/направление код - наименование
%\napravlenie{09.03.04 "--- Программная инженерия}
%\napravlenie{010500 "--- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем}
%\napravlenie{230100 "--- Информатика и вычислительная техника}
%\napravlenie{231000 "--- Программная инженерия}
\napravlenie{10.05.01 "--- Компьютерная безопасность}

% Для студентки. Для работы студента следующая команда не нужна.
% \studenttitle{Студентки}

% Фамилия, имя, отчество в родительном падеже
\author{Гущина Андрея Юрьевича}

% Заведующий кафедрой
% \chtitle{} % степень, звание
% \chname{}

%Научный руководитель (для реферата преподаватель проверяющий работу)
\satitle{профессор} %должность, степень, звание
\saname{А.~Н.~Панкратов}

% Руководитель практики от организации (только для практики,
% для остальных типов работ не используется)
% \patitle{к.ф.-м.н.}
% \paname{С.~В.~Миронов}

% Семестр (только для практики, для остальных
% типов работ не используется)
%\term{8}

% Наименование практики (только для практики, для остальных
% типов работ не используется)
%\practtype{преддипломная}

% Продолжительность практики (количество недель) (только для практики,
% для остальных типов работ не используется)
%\duration{4}

% Даты начала и окончания практики (только для практики, для остальных
% типов работ не используется)
%\practStart{30.04.2019}
%\practFinish{27.05.2019}

% Год выполнения отчета
\date{2020}

\maketitle

% Включение нумерации рисунков, формул и таблиц по разделам
% (по умолчанию - нумерация сквозная)
% (допускается оба вида нумерации)
% \secNumbering

%-------------------------------------------------------------------------------------------

\section{Основы физиологии труда}

\subsection*{Задание 1}

\textit{Составьте список нормативных документов по основам физиологии труда.}

Методические рекомендации МР 2.2.7.2129-06 “Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 19 сентября 2006 г.) (Докипедия: 2.2.7.Физиология труда и эргономика). Санитарные правила и нормы “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. СанПиН 2.2.4.548-9”.

Методические указания по методам контроля “Методика определения теплоизоляции средств индивидуальной защиты головы, стоп, рук на соответствие гигиеническим требованиям. МУК 4.3.1901-04”.

Методические указания по методам контроля “Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания. МУК 4.3.1896-04”.

“Методические рекомендации по расчёту теплоизоляции комплекта индивидуальных средств защиты работающих от охлаждения и времени допустимого пребывания на холоде. МP N 11-0/279-09 от 25.10.01”.

\subsection*{Задание 2}
\textit{«Лаборатория мечты»: как вы видите дисплейный класс с точки зрения физиологии труда, эргономики, эргономической биомеханики.}

Основными элементами рабочего места, оснащённого дисплеем, является рабочее кресло, рабочая поверхность, экран дисплея, клавиатура. Тип рабочего кресла выбирается в зависимости от продолжительности работы: при длительной работе – массивное кресло, при кратковременной – кресло лёгкой конструкции, которое свободно отодвигается.

\subsection*{Задание 3}
\textit{Предложите комплекс упражнений для снижения утомляемости программистов, сетевых инженеров, дизайнеров и администраторов, вообще любых IT-специалистов.}

Упражнения для глаз: 
\begin{itemize}
    \item Для улучшения циркуляции глазной жидкости аккуратно помассируйте подушками указательных и средних пальцев роговицу глаза. Повторить 6-8 раз.
    \item Сфокусируйте свой взгляд на несколько секунд сначала на ближнем предмете, а затем на дальнем. Рекомендуется сделать 10 подходов. Упражнение отлично подойдёт для поддержания хрусталика глаза в тонусе и снизит риск близорукости.
    \item Водите глазами в разные стороны – снизу вверх и слева направо. Можно выполнить и круговые движения. Повторить не менее 10 раз. Так мы укрепляем глазодвигательные мышцы.
\end{itemize}

Упражнения для тела. Выполняйте следующие упражнения каждый день, для профилактики заболевания рук:

\begin{itemize}
    \item Сожмите и разожмите кулаки несколько раз.
    \item Сожмите кулак и сгибайте всю кисть несколько раз вверх-вниз.
    \item Сожмите кулак и повращайте кистями в разные стороны.
    \item Сложите пальцы в ровный ряд, отведите большой палец в сторону и повращайте им.
\end{itemize}
Упражнения для спины и шеи 
\begin{itemize}
    \item Положите сплетенные пальцы рук на затылок, удержания голову, попробуйте наклонить её назад.
    \item Проделайте тоже самое, удерживая руки на лбу.
    \item Сядьте на стул. Прикоснитесь ладонями к спине стула, слегка поворачивая корпус.
\end{itemize}

\subsection*{Задание 4}

\textit{Скачайте СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений Санитарные правила и нормы и укажите, что означает каждая цифра. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.}

Ссылка на скачивание:

\url{http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851474.pdf}

Первая цифра – раздел. Раздел 2. Гигиена Вторая цифра – группа. Раздел 2, группа 2. Гигиена труда. Третья цифра – подгруппа. 2.2.4. Физические факторы производственной среды.


\section{Организация работы по созданию здоровых и безопасных условий труда}

\subsection*{Задание 1}

\textit{Какие средства индивидуальной защиты должны быть в лаборатории программиста, сетевого инженера, дизайнера или администратора, вообще любого IT-специалиста?}

Программист должен быть обеспечен СИЗ в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обовью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждёнными Приказом Минздравсоцразвития России 01.06.2009 N 290н; выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускаются приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.

\subsection*{Задание 2}
\textit{Скопируйте инструкции по охране труда на кафедре.}

\url{https://www.sgu.ru/sites/default/files/documents/2017/instr_po_ohrane_truda_2017.pdf}

\subsection*{Задание 3}
\textit{Посмотрите журнал по технике безопасности, в котором студенты расписываются. Сверьте, соответствует ли он стандарту.}

Журнал соответствует стандарту.

\subsection*{Задание 4}
\textit{Найдите нормативный документ «Расследование и учёт несчастных случаев на производстве»}

К ним относятся:
\begin{enumerate}
    \item Статьи 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 229.2, 229.3, 230, 230.1 и 231 главы 36 ТК РФ.
    \item Формы документов (формы 1-9), утверждённые постановлением Минтруда от 24 октября 2002 г. N 73 <<Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.>>
    \item Указанное выше положение.
\end{enumerate}

Приказом <<О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве>> Минздравсоцразвития РФ утвердило:

\begin{itemize}
    \item Учётную форму 315/у “Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести” согласно приложению 1;
    \item Учётную форму 316/н “Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве” согласно приложению 2”
    \item И рекомендации по заполнению этих форм согласно приложению 3 и N 4 соответственно.
\end{itemize}

\subsection*{Задание 5}
\textit{Воспроизведите из статьи 15 федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» обязанности работников по охране труда.}

Статья 15. Обязанности работников в области охраны труда. Работник обязан:
\begin{enumerate}
    \item Соблюдать требования охраны труда
    \item Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
    \item Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда
    \item Немедленно извещать своего непосредственного начальника о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве и др.
    \item Проходить обязательное предварительные и периодические медицинские осмотры. 
\end{enumerate}


\section{Химически опасные объекты}

\subsection*{Задание 1}
\textit{Перечень опасных химических продуктов 1990 г. включает 34 вещества. Найдите современный перечень АХОВ.}

\begin{enumerate}
    \item Акролеин
    \item Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты)
    \item Аммиак
    \item Ацетонитрил
    \item Ацетонциангидрин (нитрил гидроксиизомасляной кислоты; гидроксиизобутиронитрил)
    \item Водород мышьяковистый (арсин)
    \item Водород бромистый (водорода бромид, бромоводород)
    \item Водород цианистый (водорода цианид, синильная кислота)
    \item Водород фтористый (водорода фторид, фтороводород, гидрофторид)
    \item Водород хлористый
    \item Диметиламин
    \item Кислота соляная
    \item Метилакрилат
    \item Метиламин
    \item Метилмеркаптан
    \item Метил бромистый
    \item Метил хлористый (хлорметан, метилхлорид)
    \item Оксиды азота
    \item Окись этилена
    \item Сернистый ангидрид (серы диоксид)
    \item Сероводород
    \item Сероуглерод
    \item Формальдегид
    \item Фосген
    \item Фосфор треххлористый (фосфора трихлорид, хлорид фосфора(III))
    \item Фосфора хлорокись (фосфорилхлорид)
    \item Фтор
    \item Хлор
    \item Бром
    \item Иод
    \item Хлорпикрин
    \item Хлорциан
    \item Этиленимин
    \item Этиленсульфид
    \item Этилмеркаптан
    \item Цианистый калий
    \item Цианистый натрий
    \item Арсин (мышьяковистый водород)
    \item Фосфин (фосфористый водород)
    \item Растворимые соли бария
    \item Озон
    \item Мышьяк и все его соединения
    \item Уран и все его соеднинения
    \item Ртуть
    \item Соединения шестивалентного хрома
    \item Цианиды
    \item Ботулотоксин
    \item Протактиний
    \item Серная кислота
    \item Соединения свинца
    \item Соединения ванадия, в частности Оксид ванадия(V)
    \item Азотная кислота
    \item Азотистая кислота
    \item Азотистоводородная кислота
\end{enumerate}

\subsection*{Задание 2}
\textit{Отойдём от АХОВ. Найдите состав какого-либо химического материала, используемого в быту. Это может быть чистящее либо моющее средство, серная кислота (тетраоксосерная кислота, сульфат диводорода, тетраоксосульфат диводорода, гидросульфат водорода, бисульфат водорода, дигидроксидодиоксидосера) (HO)2SO2 (H2SO4) в аккумуляторе и др. Опишите токсические свойства веществ, входящих в состав этого композита, и меры защиты.}

Состав средства для мытья посуды Fairy Hand Dish Lemon: вода, лауретсульфат натрия (анионное ПАВ), оксид лаурамина (неионогенное ПАВ), полипропиленгликоль (растворитель), хлорид натрия, отдушка, этоксилат-пропоксилат полиэтиленимина, феноксиэтанол (консервант), 1,3-циклогександиметиламин (комплексообразователь), гидроксид натрия (омыление жиров), метилизотиазолинон (консервант), красители, лимонен (отдушка), линалоол (отдушка).
Лауретсульфат натрия - действует менее раздражающе, чем лаурилсульфат натрия, но приводит к более сильному высушиванию, которого можно избежать при тщательном смывании.
Гидроксид натрия (едкий натр) — едкое и весьма токсичное вещество, обладающее ярко выраженными щелочными свойствами. По ГОСТ 12.1.005-76 едкий натр относится к вредным веществам 2-го класса опасности. Поэтому при работе с ним нужно соблюдать осторожность. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в глаза образуются серьёзные химические ожоги. Попадание больших количеств едкого натра в глаза вызывает необратимые изменения зрительного нерва (атрофию) и, как следствие, потерю зрения. При контакте слизистых поверхностей с едкой щёлочью необходимо промыть поражённый участок струёй воды, а при попадании на кожу — слабым раствором уксусной и борной кислоты. При попадании едкого натра в глаза следует немедленно промыть их сначала раствором борной кислоты, а затем водой.

\subsection*{Задание 3}
\textit{Найдите в нормативном документе «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» определение и нормы санитарно-защитной зоны.}

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной. Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с требованиям, изложенными в настоящих правилах.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

В случае несовпадения размера расчетной санитарно-защитной зоны и полученной на основании оценки риска (для предприятий I-II класса опасности), натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух, решение по размеру санитарно-защитной зоны принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности. Граница санитарно-защитной зоны на графических материалах (генплан города, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначается специальными информационными знаками.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:
\begin{itemize}
    \item размер и границы санитарно-защитной зоны;
    \item мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;
    \item функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.
\end{itemize}

Проектная документация должна представляться в объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нормам и правилам.

Размеры санитарно-защитной зоны для проектируемых, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств устанавливаются на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам, с оценкой риска здоровью для промышленных объектов и производств I и II классов опасности (расчетная санитарно-защитная зона).

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Разрабатываемые в проектах строительства и реконструкции вновь применяемые технологические и технические решения должны быть обоснованы результатами опытно-промышленных испытаний, при проектировании производств на основе новых технологий - данными опытно-экспериментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию подобного производства.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест проект обоснования санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения атмосферного воздуха не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий.

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального предпринимателя о соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий.

\subsection*{Задание 4}
\textit{Найдите руководящий документ «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».}

Ознакомьтесь с документом в целом и с методиками расчётов характеристик зоны заражения АХОВ (в тексте документа – СДЯВ).

Ссылка на данный документ: 

\url{http://docs.cntd.ru/document/1200007358}

\begin{enumerate}
    \item Общие положения.
    \item 
        Прогнозирование глубины зоны заражения СДЯВ.

        \begin{enumerate}[label*=\arabic*.]
            \item Определение количественных характеристик выброса СДЯВ (эквивалентного количества вещества в первичном и вторичном облаках).
            \item Расчёт глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте.
            \item Расчёт глубины зоны заражения при разрушении химически опасного объекта.
        \end{enumerate}
    
    \item Определение площади зоны заражения СДЯВ.
    \item Определение времени подхода заражённого воздуха к объекту и продолжительности поражающего действия СДЯВ.
\end{enumerate}

\end{document}

