From b782fe9a251cf07e30525aac7fdc8c780a232dee Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Guschin <guschin.drew@gmail.com>
Date: Sat, 2 Apr 2022 08:18:10 +0400
Subject: =?UTF-8?q?=D0=9F=D0=B5=D1=80=D0=B5=D0=BC=D0=B5=D1=81=D1=82=D0=B8?=
 =?UTF-8?q?=D0=BB=20=D0=B2=D1=81=D0=B5=20=D0=BB=D0=B5=D0=BA=D1=86=D0=B8?=
 =?UTF-8?q?=D0=B8=20=D0=BF=D1=8F=D1=82=D0=BE=D0=B3=D0=BE=20=D1=81=D0=B5?=
 =?UTF-8?q?=D0=BC=D0=B5=D1=81=D1=82=D1=80=D0=B0=20=D0=B2=20=D0=BA=D0=BE?=
 =?UTF-8?q?=D1=80=D0=B5=D0=BD=D1=8C=20=D0=BF=D1=80=D0=BE=D0=B5=D0=BA=D1=82?=
 =?UTF-8?q?=D0=B0?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 computer-networks/lectures/lecture5.tex | 81 +++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 81 insertions(+)
 create mode 100644 computer-networks/lectures/lecture5.tex

(limited to 'computer-networks/lectures/lecture5.tex')

diff --git a/computer-networks/lectures/lecture5.tex b/computer-networks/lectures/lecture5.tex
new file mode 100644
index 0000000..13cf56b
--- /dev/null
+++ b/computer-networks/lectures/lecture5.tex
@@ -0,0 +1,81 @@
+\section{Ethernet. Пример стандартной технологии с коммутацией пакетов.}
+
+Ethernet является одной из первых стандартных сетевых технологий, которая
+работает с битовой скоростью 10МБ/с. Рассмотрим общие принципы функционирвания
+Ethernet. 
+
+\subsection{Топология}
+
+Существует два варианта технологии Ethernet:
+\begin{itemize}
+  \item Ethernet на разделяемой среде;
+  \item Коммутируемый вариант Ethernet.
+\end{itemize}
+
+В первом случае все узлы разделяют общую среду передачи данных. То есть 
+... по топологии общей шины.
+
+\textbf{Рисунок}
+
+Каналы связи бывают трёх типов:
+\begin{itemize}
+  \item Симплексные;
+  \item Полудуплексные;
+  \item Полнодуплексные.
+\end{itemize}
+
+2. Когда сеть Ethernet не использует разделяемую среду, а строится на коммутаторах,
+объединённых дуплексными каналами связи говорят о коммутируемом варианте Ethernet.
+Топология в этом случае является топологией дерева.
+
+\textbf{Рисунок}
+
+Для такой топологии между любыми двумя узлами сети существует ровно один путь.
+
+\subsection{Способ коммутации}
+
+В технологии Ethernet используется датаграммная коммутация пакетов, которая
+основана на транспортном протоколе UDP. При такой коммутации между двумя
+узлами не происходит предварительной договорённости о способе обмена пакетами
+и не происходит контроля потери пакетов. И не происходит ... с целью повторной
+отправки.
+
+Единицы данных, которыми обмениваются компьютеры в сети Ethernet называются
+кадрами. Кадр наряду с полем данных содержит заголовок со служебной информацией,
+которая используется для его коммутации и доставки.
+
+\subsection{Адресация}
+
+Каждый компьютер имеет уникальный аппаратный адрес, который ещё называют
+Ethernet-адресом и который является плоским числовым адресом, то есть в отличие
+от IP-адреса не имеет двухуровневую иерархическую структуру. MAC-адрес
+идентифицирует компьютер в границах текущей локальной сети и не далее, то есть 
+по заданному MAC-адресу мы не можем доставить кадр в соседней локальной сети.
+
+Каждый ПК в локальной сети должен знать IP-адрес шлюза.
+
+\subsection{Разделение среды и мультиплексирование}
+
+В сети Ethernet на коммутаторах каждый канал является дуплексным каналом связи,
+в следствии чего проблемы его разеления между интерфейсами узлов не возникает.
+Передатчики Ethernet-коммутаторов используют дуплексные каналы связи для
+мультиплексирования потока кадра от разных конечных узлов. 
+
+В случае Ethernet на разделяемой среде (топология общая шина) информационные 
+потоки, поступающие от конечных узлов передаются в режиме разделения времени.
+
+\subsection{Кодирование}
+Адаптеры в Ethernet работают с тактовой частотой 20 Мегагерц передавая в среду
+прямоугольные импульсы, соответствующие 1 и 0.
+
+asfdkljadskljа коммутаторах каждый канал является дуплексным каналом связи,
+в следствии чего проблемы его разеления между интерфейсами узлов не возникает.
+Передатчики Ethernet-коммутаторов используют дуплексные каналы связи для
+мультиплексирования потока кадра от разных конечных узлов. 
+
+В случае Ethernet на разделяемой среде (топология общая шина) информационные 
+потоки, поступающие от конечных узлов передаются в режиме разделения времени.
+
+\subsection{Кодирование}
+Адаптеры в Ethernet работают с тактовой частотой 20 Мегагерц передавая в среду
+прямоугольные импульсы, соответствующие 1 и 0.
-- 
cgit v1.2.3

