From c6b021fef94db26f9f649591e5d0e9d025cf263f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Guschin <guschin.drew@gmail.com>
Date: Tue, 25 Oct 2022 15:24:46 +0400
Subject: =?UTF-8?q?=D0=9E=D1=82=D1=80=D0=B5=D0=B4=D0=B0=D0=BA=D1=82=D0=B8?=
 =?UTF-8?q?=D1=80=D0=BE=D0=B2=D0=B0=D0=BD=D0=B0=20=D0=B2=D0=BE=D1=81=D1=8C?=
 =?UTF-8?q?=D0=BC=D0=B0=D1=8F=20=D0=BB=D0=B5=D0=BA=D1=86=D0=B8=D1=8F=20?=
 =?UTF-8?q?=D0=BF=D0=BE=20=D0=BA=D1=80=D0=B8=D0=BF=D1=82=D0=B5?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 cryptography/lectures/lecture8.tex | 111 +++++++++++++------------------------
 1 file changed, 40 insertions(+), 71 deletions(-)

(limited to 'cryptography/lectures/lecture8.tex')

diff --git a/cryptography/lectures/lecture8.tex b/cryptography/lectures/lecture8.tex
index aea84b0..393d34e 100644
--- a/cryptography/lectures/lecture8.tex
+++ b/cryptography/lectures/lecture8.tex
@@ -30,27 +30,21 @@
 
 Шифровальный диск представлял собой пару соосных дисков разного диаметра.
 
-Больший из них --- неподвижный, его окружность разделена на 24 равных
-сектора, в которые вписаны 20 букв латинского алфавита в их естественном
-порядке и 4 цифры (от 1 до 4).
-
-При этом из 24-буквенного алфавита были удалены 4 буквы, без которых можно
-было обойтись, подобно тому, как в русском языке обходятся без Ъ, Ё, Й.
+Больший из них --- неподвижный, его окружность разделена на 24 равных сектора,
+в которые вписаны 20 букв латинского алфавита в их естественном порядке и 4
+цифры (от 1 до 4). При этом из 24-буквенного алфавита были удалены 4 буквы, без
+которых можно было обойтись, подобно тому, как в русском языке обходятся без Ъ,
+Ё, Й.
 
 Меньший диск --- подвижный, по его окружности, разбитой также на 24 сектора,
 были вписаны все буквы перемешанного латинского алфавита.
 
-Имея два таких прибора, корреспонденты договаривались о первой индексной
-букве на подвижном диске.
-
-При шифровании сообщения отправитель ставил индексную букву против любой
-буквы большего диска.
-
-Он информировал корреспондента о таком положении диска, записывая эту букву
-внешнего диска в качестве первой буквы шифртекста.
-
-Очередная буква открытого текста отыскивалась на неподвижном диске и стоящая
-против неё буква меньшего диска являлась результатом её зашифрования.
+Имея два таких прибора, корреспонденты договаривались о первой индексной букве
+на подвижном диске. При шифровании сообщения отправитель ставил индексную букву
+против любой буквы большего диска. Он информировал корреспондента о таком
+положении диска, записывая эту букву внешнего диска в качестве первой буквы
+шифртекста. Очередная буква открытого текста отыскивалась на неподвижном диске и
+стоящая против неё буква меньшего диска являлась результатом её зашифрования.
 
 После того как были зашифрованы несколько букв текста, положение индексной
 буквы изменялось, о чём также каким-либо образом передавалось корреспонденту.
@@ -62,14 +56,12 @@
     (\textit{многоалфавитные шифры}).
   \item
     Шифровальный диск позволял использовать так называемые \textit{коды с
-    перешифрованием}: для этой цели на внешнем диске имелись цифры.
-
-    Альберти составил \textit{код}, состоящий из 336 кодовых групп,
-    занумерованных от 11 до 4444.
-
-    Каждому кодовому обозначению соответствовала некоторая законченная фраза.
+    перешифрованием}: для этой цели на внешнем диске имелись цифры. Альберти
+    составил \textit{код}, состоящий из 336 кодовых групп, занумерованных от 11
+    до 4444.
 
-    Когда такая фраза встречалась в открытом сообщении, на заменялась
+    Каждому кодовому обозначению соответствовала некоторая законченная
+    фраза. Когда такая фраза встречалась в открытом сообщении, на заменялась
     соответствующим кодовым обозначением, а с помощью диска цифры
     зашифровывались как обычные знаки открытого текста, превращались в буквы.
 \end{enumerate}
@@ -94,69 +86,46 @@
     буквы;
   \item
     Неравномерное движение дисков, которое управлялось зубчатыми колёсами.
-
     В довоенный период и во время второй мировой войны <<Энигма>> широко
-    использовалась в германской армии, ВМС и ВВС.
-
-    Она была портативной, работала от батареи, имела деревянный футляр.
+    использовалась в германской армии, ВМС и ВВС. Она была портативной, работала
+    от батареи, имела деревянный футляр.
 
     Недостаток --- она не печатала шифртекст (а имела лишь загорающиеся
     лампочки, отвечающие буквам), и для быстрой работы требовались 3--4
     человека.
-
 \end{enumerate}
 
-С <<Энигмой>> теснейшим образом связан ход многих событий периода второй
-мировой войны.
-
-С <<Энигмой>> связано также появление первой в истории вычислительной
-машины, сконструированный в 1942 году для перебора ключевых элементов
-группой специалистов-криптографов под руководством А. Тьюрингом.
+С <<Энигмой>> теснейшим образом связан ход многих событий периода второй мировой
+войны. С <<Энигмой>> связано также появление первой в истории вычислительной
+машины, сконструированный в 1942 году для перебора ключевых элементов группой
+специалистов-криптографов под руководством А. Тьюрингом.
 
 В 1934 году Б. Хагелин создал свою очередную машину B-211, которую снабдил
-печатающим устройством, работавшим со скоростью около 200 знаков в минуту.
-
-На тот момент она была самой портативной печатающей шифрмашиной.
+печатающим устройством, работавшим со скоростью около 200 знаков в минуту. На
+тот момент она была самой портативной печатающей шифрмашиной.
 
-В том же 1934 году французский генштаб заказал Б. Хагелину карманную
-печатающую машину, которая могла бы обслуживать одним человеком. Через
-некоторое время такая машина была изготовления.
+В том же 1934 году французский генштаб заказал Б. Хагелину карманную печатающую
+машину, которая могла бы обслуживать одним человеком. Через некоторое время
+такая машина была изготовления.
 
 Она реализовывала шифр гаммирования, причём для выработки гаммы была
 использована идея суммирующего устройства, состоящего из комбинационных линеек,
 расположенных в цилиндрическом барабане.
 
-На линейках рядами были расположены так называемые рейтеры.
-
-При повороте барабана на 360 градусов рейтеры, вступая во взаимодействие с
-другими элементами схемы, могли выдвигать некоторые линейки влево, причём
-число выдвинутых линеек и определяло значение гаммы (от 0 до 25) в данный такт
-шифрования.
-
-Во взаимодействие с рейтерами вступали штифты, расположенные на колёсах блока
-дисков, составляющего вторую основную часть машины.
-
-Размеры и схема движения дисков обеспечивали период, приблизительно равный $1.01
-\cdot 10^8$.
-
+На линейках рядами были расположены так называемые рейтеры. При повороте
+барабана на 360 градусов рейтеры, вступая во взаимодействие с другими элементами
+схемы, могли выдвигать некоторые линейки влево, причём число выдвинутых
+линеек и определяло значение гаммы (от 0 до 25) в данный такт шифрования.
+Во взаимодействие с рейтерами вступали штифты, расположенные на колёсах
+блока дисков, составляющего вторую основную часть машины. Размеры и схема
+движения дисков обеспечивали период, приблизительно равный $1.01 \cdot 10^8$.
 Расположение рейтеров и штифтов могло легко меняться, они являлись ключевыми
 элементами.
 
-Это машина С-36.
-
-По размерам она была меньше телефонного аппарата, весила вместе с футляром около
-2.5 килограмм.
-
-Французы сразу же сделали заказ на 5000 машин.
-
+Это машина С-36. По размерам она была меньше телефонного аппарата, весила вместе
+с футляром около 2.5 килограмм. Французы сразу же сделали заказ на 5000 машин.
 Позднее машина была существенно усовершенствована, ею заинтересовались в США.
-
-В 1939 г. она была взята на вооружение США.
-
-Под военным наименованием М-209 она использовалась в качестве полевого шифра
-на протяжении всей второй мировой войны.
-
-Всего было произведено около 140000 таких машин.
-
-Позже фирма Хагелин стала производить широко известные машины С-48, C-52, T-55
-и многие другие.
+В 1939 г. она была взята на вооружение США. Под военным наименованием М-209
+она использовалась в качестве полевого шифра на протяжении всей второй мировой
+войны. Всего было произведено около 140000 таких машин. Позже фирма Хагелин
+стала производить широко известные машины С-48, C-52, T-55 и многие другие.
-- 
cgit v1.2.3

