From 7c5e865e769c2f2fe190a6d8fbebb96b7799b200 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Guschin <saintruler@gmail.com>
Date: Sat, 2 Oct 2021 21:39:38 +0400
Subject: =?UTF-8?q?=D0=94=D0=BE=D0=B1=D0=B0=D0=B2=D0=B8=D0=BB=20=D0=BB?=
 =?UTF-8?q?=D0=B5=D0=BA=D1=86=D0=B8=D0=B8=20=D0=BF=D0=BE=20=D0=9A=D0=BE?=
 =?UTF-8?q?=D0=BC=D0=BF=D1=8C=D1=8E=D1=82=D0=B5=D1=80=D0=BD=D1=8B=D0=BC=20?=
 =?UTF-8?q?=D1=81=D0=B5=D1=82=D1=8F=D0=BC?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 sem5/computer-networks/lectures/lecture1.tex | 43 ++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 43 insertions(+)
 create mode 100644 sem5/computer-networks/lectures/lecture1.tex

(limited to 'sem5/computer-networks/lectures/lecture1.tex')

diff --git a/sem5/computer-networks/lectures/lecture1.tex b/sem5/computer-networks/lectures/lecture1.tex
new file mode 100644
index 0000000..f992c47
--- /dev/null
+++ b/sem5/computer-networks/lectures/lecture1.tex
@@ -0,0 +1,43 @@
+\textbf{Лекция 1 (03.09.21)}
+\section{Введение. Конвергенция сетей.}
+Сети передачи информации являются логическим результатом эволюции двух важнейших
+научно-технических отраслей вычислительной техники и телекоммуникационных
+технологий. С одной стороны такие сети такие сети представляют собой
+представляют собой группу компьютеров решающих набор взаимосвязанных задач.
+Такая группа компьютеров является вычислительной сетью. С другой стороны, сеть
+передачи информации может рассматриваться как средство передачи информации на
+большие расстояния.
+
+Глобальные компьютерные сети много унаследовали от других более старых и
+распространённых глобальных сетей. Главным технологическим отличием и новшеством
+глобальных компьютерных сетей стал отказ от принципа коммутации каналов, который
+успешно использовался в течение десятков лет в телефонных сетях. Для телефонных
+сетей характерна коммутация каналов, а для компьютерных сетей --- коммутация
+пакетов.
+
+Телефонный канал, который выделяется на всё время сеанса связи абонентов и
+который резервирует фиксированную пропускную способность линии связи (как
+правило 64 Кб/c) передаёт информацию с постоянной скоростью. Такой канал
+связи не может эффективно использоваться пульсирующим трафиком компьютерных
+данных у которого периоды интенсивного обмена чередуются с продолжительными
+паузами. Пульсирующий и в значительной степени нечувствительный к задержкам
+компьютерный траффик гораздо эффективнее передаётся сетями, работающими по
+принципу коммутации пакетов, когда данные разделяются на небольшие порции,
+называемые *пакетами*, которые самостоятельно перемещаются по сети благодаря
+наличию адреса конечного узла в заголовке пакета.
+
+На первых порах для соединения компьютеров друг с другом использовались
+нестандартные сетевые технологии. Сетевая технология --- согласованный набор
+программных и аппаратных средств (например, драйверов, сетевых адаптеров,
+кабелей и сетевых разъёмов), а также механизмов передачи данных по линиям
+связи достаточный для построения вычислительных сетей, разнообразные средства
+сопряжения, использующие собственные способы представления данных на линии
+связи, свои типы кабелей и т.п., могли соединять только те типы компьютеров
+для которых были разработаны. В середине 80-х годов утвердились стандартные
+сетевые технологии объединения компьютеров в сеть, что способствовало их росту и
+развитию.
+
+Одним из факторов способствования росту компьютерных сетей стали единые
+стандарты. А вторым фактором стало появление персональных компьютеров. В
+сетях, состоящих из персональных компьютеров можно было совместно использовать
+дорогостоящие периферийные устроства и дисковые массивы.
-- 
cgit v1.2.3

