From b782fe9a251cf07e30525aac7fdc8c780a232dee Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Guschin <guschin.drew@gmail.com>
Date: Sat, 2 Apr 2022 08:18:10 +0400
Subject: =?UTF-8?q?=D0=9F=D0=B5=D1=80=D0=B5=D0=BC=D0=B5=D1=81=D1=82=D0=B8?=
 =?UTF-8?q?=D0=BB=20=D0=B2=D1=81=D0=B5=20=D0=BB=D0=B5=D0=BA=D1=86=D0=B8?=
 =?UTF-8?q?=D0=B8=20=D0=BF=D1=8F=D1=82=D0=BE=D0=B3=D0=BE=20=D1=81=D0=B5?=
 =?UTF-8?q?=D0=BC=D0=B5=D1=81=D1=82=D1=80=D0=B0=20=D0=B2=20=D0=BA=D0=BE?=
 =?UTF-8?q?=D1=80=D0=B5=D0=BD=D1=8C=20=D0=BF=D1=80=D0=BE=D0=B5=D0=BA=D1=82?=
 =?UTF-8?q?=D0=B0?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 sem5/computer-networks/lectures/lecture5.tex | 81 ----------------------------
 1 file changed, 81 deletions(-)
 delete mode 100644 sem5/computer-networks/lectures/lecture5.tex

(limited to 'sem5/computer-networks/lectures/lecture5.tex')

diff --git a/sem5/computer-networks/lectures/lecture5.tex b/sem5/computer-networks/lectures/lecture5.tex
deleted file mode 100644
index 13cf56b..0000000
--- a/sem5/computer-networks/lectures/lecture5.tex
+++ /dev/null
@@ -1,81 +0,0 @@
-\section{Ethernet. Пример стандартной технологии с коммутацией пакетов.}
-
-Ethernet является одной из первых стандартных сетевых технологий, которая
-работает с битовой скоростью 10МБ/с. Рассмотрим общие принципы функционирвания
-Ethernet. 
-
-\subsection{Топология}
-
-Существует два варианта технологии Ethernet:
-\begin{itemize}
-  \item Ethernet на разделяемой среде;
-  \item Коммутируемый вариант Ethernet.
-\end{itemize}
-
-В первом случае все узлы разделяют общую среду передачи данных. То есть 
-... по топологии общей шины.
-
-\textbf{Рисунок}
-
-Каналы связи бывают трёх типов:
-\begin{itemize}
-  \item Симплексные;
-  \item Полудуплексные;
-  \item Полнодуплексные.
-\end{itemize}
-
-2. Когда сеть Ethernet не использует разделяемую среду, а строится на коммутаторах,
-объединённых дуплексными каналами связи говорят о коммутируемом варианте Ethernet.
-Топология в этом случае является топологией дерева.
-
-\textbf{Рисунок}
-
-Для такой топологии между любыми двумя узлами сети существует ровно один путь.
-
-\subsection{Способ коммутации}
-
-В технологии Ethernet используется датаграммная коммутация пакетов, которая
-основана на транспортном протоколе UDP. При такой коммутации между двумя
-узлами не происходит предварительной договорённости о способе обмена пакетами
-и не происходит контроля потери пакетов. И не происходит ... с целью повторной
-отправки.
-
-Единицы данных, которыми обмениваются компьютеры в сети Ethernet называются
-кадрами. Кадр наряду с полем данных содержит заголовок со служебной информацией,
-которая используется для его коммутации и доставки.
-
-\subsection{Адресация}
-
-Каждый компьютер имеет уникальный аппаратный адрес, который ещё называют
-Ethernet-адресом и который является плоским числовым адресом, то есть в отличие
-от IP-адреса не имеет двухуровневую иерархическую структуру. MAC-адрес
-идентифицирует компьютер в границах текущей локальной сети и не далее, то есть 
-по заданному MAC-адресу мы не можем доставить кадр в соседней локальной сети.
-
-Каждый ПК в локальной сети должен знать IP-адрес шлюза.
-
-\subsection{Разделение среды и мультиплексирование}
-
-В сети Ethernet на коммутаторах каждый канал является дуплексным каналом связи,
-в следствии чего проблемы его разеления между интерфейсами узлов не возникает.
-Передатчики Ethernet-коммутаторов используют дуплексные каналы связи для
-мультиплексирования потока кадра от разных конечных узлов. 
-
-В случае Ethernet на разделяемой среде (топология общая шина) информационные 
-потоки, поступающие от конечных узлов передаются в режиме разделения времени.
-
-\subsection{Кодирование}
-Адаптеры в Ethernet работают с тактовой частотой 20 Мегагерц передавая в среду
-прямоугольные импульсы, соответствующие 1 и 0.
-
-asfdkljadskljа коммутаторах каждый канал является дуплексным каналом связи,
-в следствии чего проблемы его разеления между интерфейсами узлов не возникает.
-Передатчики Ethernet-коммутаторов используют дуплексные каналы связи для
-мультиплексирования потока кадра от разных конечных узлов. 
-
-В случае Ethernet на разделяемой среде (топология общая шина) информационные 
-потоки, поступающие от конечных узлов передаются в режиме разделения времени.
-
-\subsection{Кодирование}
-Адаптеры в Ethernet работают с тактовой частотой 20 Мегагерц передавая в среду
-прямоугольные импульсы, соответствующие 1 и 0.
-- 
cgit v1.2.3

