\section{Ethernet. Пример стандартной технологии с коммутацией пакетов.}

Ethernet является одной из первых стандартных сетевых технологий, которая
работает с битовой скоростью 10МБ/с. Рассмотрим общие принципы функционирвания
Ethernet. 

\subsection{Топология}

Существует два варианта технологии Ethernet:
\begin{itemize}
  \item Ethernet на разделяемой среде;
  \item Коммутируемый вариант Ethernet.
\end{itemize}

В первом случае все узлы разделяют общую среду передачи данных. То есть 
... по топологии общей шины.

\textbf{Рисунок}

Каналы связи бывают трёх типов:
\begin{itemize}
  \item Симплексные;
  \item Полудуплексные;
  \item Полнодуплексные.
\end{itemize}

2. Когда сеть Ethernet не использует разделяемую среду, а строится на коммутаторах,
объединённых дуплексными каналами связи говорят о коммутируемом варианте Ethernet.
Топология в этом случае является топологией дерева.

\textbf{Рисунок}

Для такой топологии между любыми двумя узлами сети существует ровно один путь.

\subsection{Способ коммутации}

В технологии Ethernet используется датаграммная коммутация пакетов, которая
основана на транспортном протоколе UDP. При такой коммутации между двумя
узлами не происходит предварительной договорённости о способе обмена пакетами
и не происходит контроля потери пакетов. И не происходит ... с целью повторной
отправки.

Единицы данных, которыми обмениваются компьютеры в сети Ethernet называются
кадрами. Кадр наряду с полем данных содержит заголовок со служебной информацией,
которая используется для его коммутации и доставки.

\subsection{Адресация}

Каждый компьютер имеет уникальный аппаратный адрес, который ещё называют
Ethernet-адресом и который является плоским числовым адресом, то есть в отличие
от IP-адреса не имеет двухуровневую иерархическую структуру. MAC-адрес
идентифицирует компьютер в границах текущей локальной сети и не далее, то есть 
по заданному MAC-адресу мы не можем доставить кадр в соседней локальной сети.

Каждый ПК в локальной сети должен знать IP-адрес шлюза.

\subsection{Разделение среды и мультиплексирование}

В сети Ethernet на коммутаторах каждый канал является дуплексным каналом связи,
в следствии чего проблемы его разеления между интерфейсами узлов не возникает.
Передатчики Ethernet-коммутаторов используют дуплексные каналы связи для
мультиплексирования потока кадра от разных конечных узлов. 

В случае Ethernet на разделяемой среде (топология общая шина) информационные 
потоки, поступающие от конечных узлов передаются в режиме разделения времени.

\subsection{Кодирование}
Адаптеры в Ethernet работают с тактовой частотой 20 Мегагерц передавая в среду
прямоугольные импульсы, соответствующие 1 и 0.

asfdkljadskljа коммутаторах каждый канал является дуплексным каналом связи,
в следствии чего проблемы его разеления между интерфейсами узлов не возникает.
Передатчики Ethernet-коммутаторов используют дуплексные каналы связи для
мультиплексирования потока кадра от разных конечных узлов. 

В случае Ethernet на разделяемой среде (топология общая шина) информационные 
потоки, поступающие от конечных узлов передаются в режиме разделения времени.

\subsection{Кодирование}
Адаптеры в Ethernet работают с тактовой частотой 20 Мегагерц передавая в среду
прямоугольные импульсы, соответствующие 1 и 0.
