From 4b95b2583e293b22d62fe91b599b5e1a4df90c23 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew <saintruler@gmail.com>
Date: Wed, 29 Apr 2020 16:26:18 +0400
Subject: =?UTF-8?q?=D0=94=D0=BE=D0=B1=D0=B0=D0=B2=D0=B8=D0=BB=20=D0=BB?=
 =?UTF-8?q?=D0=B0=D0=B1=D1=83=203.2=20=D0=BF=D0=BE=20=D1=84=D0=B8=D0=B7?=
 =?UTF-8?q?=D0=B8=D0=BA=D0=B5?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 physics/lab3.2/lab3.2.tex | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)

(limited to 'physics/lab3.2/lab3.2.tex')

diff --git a/physics/lab3.2/lab3.2.tex b/physics/lab3.2/lab3.2.tex
index 99983e9..dad283e 100644
--- a/physics/lab3.2/lab3.2.tex
+++ b/physics/lab3.2/lab3.2.tex
@@ -207,9 +207,14 @@
     \item
         \textit{При каких упрощающих предположениях получена рабочая формула?}
 
+        Во-первых, мы пренебрегаем удлинением нитей, которое возникает вследствие движении платформы по вертикали за счёт кручения нитей. Во-вторых, связь между амплитудой колебания платформы в горизонтальной плоскости $\alpha_0$ и её смещением по вертикали $h$ имеет следующий вид:
+        \[ h = \frac{4 R \sin^2 \frac{\alpha_9}{2}}{BC + BC_1} \]
     \item
         \textit{Как оценить точность измерения момента инерции тел данным методом?}
 
+        Необходимо измерить радиус цилиндра штангенциркулем и определить его массу на технических весах. Затем положить на платформу концентрично с ней цилиндр и привести платформу в колебательное движение. Далее вычислить период колебания, по рабочей формуле вычислить момент инерции, вычесть из значения момента инерции нагруженной платформы значение момента инерции ненагруженной платформы и получить значение момента инерции цилиндра $I_\text{ц}$. По формуле $I'_\text{ц} = \frac{M_\text{ц} R^2_\text{ц}}{2}$ вычислить момент инерции цилиндра. После чего необходимо вычислить относительную погрешность измерений момента инерции с помощью трифилярного подвеса по формуле 
+        $\frac{I'_\text{ц} - I_\text{ц}}{I'_\text{ц}} \cdot 100\%$.
+
 \end{enumerate}
 
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.3

